IT-Anforderungen und Datenflussbeschreibung: Unterrichtsrobotik
Vorlage für Schul-IT, Medienzentrum und Datenschutzbeauftragte
Vorlage von Delta Robots (www.deltarobots.de/digitalpakt-2-0/) · Stand 08.11.2026 · Angaben in eckigen Klammern ergänzt die Schule bzw. der Träger. Förderhinweise sind Einschätzungen des Anbieters; maßgeblich ist die Regelung des Landes.
Netz und Infrastruktur
	Thema
	Anforderung / Angabe
	Zuständig

	Stromversorgung
	230 V Schuko je Arbeitsplatz; Automatisierungszellen mit FI; Ladeplatz für Akkus unter Aufsicht
	Träger / Schule

	Netz
	LAN oder WLAN (WPA2/3) im Fachraum; Roboter in ein separates VLAN/Gästenetz ohne Zugriff auf Verwaltungsnetz; keine eingehenden Verbindungen aus dem Internet
	Schul-IT

	Ports / Protokolle
	SSH (22) und ROS 2 (DDS, UDP 7400–7500) nur innerhalb des VLAN; Updates über HTTPS (443) ausgehend
	Schul-IT

	Arbeitsplatzrechner
	Windows/Linux/macOS mit Python 3.10+, VS Code oder Thonny, OpenCV; für ROS 2 Linux oder VM; 8 GB RAM
	Träger (bauseits oder Option)

	Simulation
	Isaac Sim (Humanoid) erfordert NVIDIA-GPU ≥ 8 GB VRAM – ein Rechner je Lerngruppe genügt; sonst Web-Simulatoren
	Schule

	Lagerung
	Abschließbarer Schrank/Koffer; Inventarnummern; Buchungskalender
	Schule



Datenflüsse (Auslieferungszustand)
	Datenquelle
	Verarbeitung
	Speicherung
	Übermittlung
	Rechtsgrundlage / Hinweis

	Kamera (Roboterarm, Vision-Kit)
	Farb-/Formerkennung lokal auf Raspberry Pi bzw. Arbeitsplatzrechner
	keine (Live-Verarbeitung); Testbilder nur auf Schulgeräten
	keine
	Unterrichtszweck; keine Personenaufnahmen vorgesehen

	Stereo-/Tiefenkamera (Humanoid)
	Objekterkennung, Navigation lokal auf dem Bordrechner
	keine Aufzeichnung (Standard)
	keine
	Nutzung nur in festgelegten Räumen/Situationen

	Mikrofone (Humanoid)
	deaktiviert; Sprachdialog-Dienst des Herstellers nicht aktiviert
	keine
	keine (Cloud-Dienst aus)
	Aktivierung nur nach Prüfung durch DSB

	Schülerprogramme
	auf Gerät/Arbeitsplatzrechner
	Schulnetz
	keine
	–

	Telemetrie / Updates
	Firmware-Updates manuell durch Lehrkraft
	keine
	HTTPS zum Hersteller nur bei Update
	Update-Prozess dokumentiert

	Supportanfragen
	E-Mail/WhatsApp an Delta Robots
	Ticketlog
	Delta Robots (AVV auf Wunsch)
	Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO



Delta Robots prüft den lokalen Betrieb der gelieferten Konfiguration bei der Inbetriebnahme (Netzmitschnitt auf Wunsch) und dokumentiert Abweichungen. Hersteller-Cloudfunktionen bleiben deaktiviert, bis der Datenschutzbeauftragte des Trägers zugestimmt hat.




