Funktionale Leistungsbeschreibung: Unterrichtsrobotik
Muster für Schulträger und Vergabestellen – produktneutral, messbar; die Vergabestelle bewertet und passt an ihr Verfahren an
Vorlage von Delta Robots (www.deltarobots.de/digitalpakt-2-0/) · Stand 08.11.2026 · Angaben in eckigen Klammern ergänzt die Schule bzw. der Träger. Förderhinweise sind Einschätzungen des Anbieters; maßgeblich ist die Regelung des Landes.
	Abschnitt
	Anforderung

	Zweck und Einsatz
	Lehr- und Lernsystem Robotik für [Schulform], Fächer [Fächer], [Anzahl] Arbeitsplätze; Betrieb in unterrichtlich genutzten Räumen durch geschulte Lehrkräfte.

	Roboterarm (funktional)
	Mindestens 6 Achsen; Reichweite ≥ 250 mm; Traglast ≥ 250 g; Wiederholgenauigkeit ≤ ±0,5 mm; wechselbare Endeffektoren (Greifer, Sauggreifer); Ansteuerung über Python und ROS 2; visuelle Programmierung für Einsteiger; Betrieb ohne Schutzzaun bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Herstellernachweis).

	Humanoid (falls Bestandteil)
	Zweibeinige Plattform ≥ 20 Freiheitsgrade; offenes SDK (Python/C++), ROS-2-Schnittstelle; Simulationsmodell; Stereo-/Tiefenkamera; Transportkoffer; Stopp über Handcontroller; Betriebsdauer ≥ 60 Minuten.

	Bildverarbeitung
	Kamera mit Halterung und Kalibriervorlage; Beispielsoftware für Farb-/Formerkennung; lokale Verarbeitung.

	Software und Inhalte
	Deutschsprachige Unterrichtseinheiten; Lehrkräftehandreichung; Sicherheitsblatt; keine laufenden Lizenzgebühren für das mitgelieferte Material.

	Inbetriebnahme und Schulung
	Aufbau, Anbindung an das Schulnetz, Funktionstest vor Ort; Lehrkräfteschulung [Anzahl] Tage für bis zu [Anzahl] Personen; Schulungsprotokoll.

	Sicherheit
	CE-Konformität; deutsche Bedienungsanleitung; bei Automatisierungszellen Schutzumhausung/Lichtvorhang, Not-Halt und Risikobeurteilung für den gelieferten Referenzprozess.

	Datenschutz und IT
	Lokale Verarbeitung; cloudbasierte Dienste deaktivierbar und im Auslieferungszustand deaktiviert; Beschreibung aller Datenflüsse; keine eingehenden Verbindungen aus dem Internet.

	Support, Garantie, Ersatzteile
	Garantie ≥ 12 Monate oder Nachweis der Herstellergarantie je Komponente; Support-Antwort an Werktagen ≤ 24 h; Ersatzteilverfügbarkeit ≥ 3 Jahre; Garantieverlängerung optional.

	Abnahmekriterien
	Referenzaufgabe [z. B. Sortieren nach Farbe] an [Anzahl] Stationen; Geräte im Netz erreichbar; Schulung durchgeführt; Unterlagen übergeben.

	Preisblatt
	Positionspreise netto/brutto getrennt nach Geräten, Zubehör, Dienstleistungen, Optionen; laufende Kosten gesondert; Lieferzeit; Gültigkeit.



Hinweis: Dieses Muster dient einer sachlichen Beschaffung. Es enthält keine Aussagen zu Wertgrenzen, Aufteilung von Aufträgen oder Anbieterwahl; diese richten sich nach Landesrecht und Förderregel und werden von der Vergabestelle festgelegt.




